**DoCash mini Сombo**

Компактный комбинированный детектор банкнот

Универсальный детектор, предназначенный для оперативной одновременной проверки защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов на экспертном уровне

**Функции**

Визуальный контроль защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов

**Виды контроля**

* ИК контроль (визуализация защитных меток, нанесенных ИК-метамерными красками)
* ИК контроль на просвет (для одновременной проверки ИК образа и водяных знаков)
* Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме двухдиапазонной ИК подсветки)
* УФ контроль (визуализация общего фона люминесценции и отдельных элементов изображения)
* Контроль специальных красок с антистоксовыми люминофорами
* Контроль в белом проходящем свете
* Контроль в белом отраженном свете
* Контроль в белом косопадающем свете
* Контроль наличия магнитных меток
* Контроль микропечати с 12х увеличением в ИК, УФ и белом свете (при подключении DoCash VL)
* Геометрический контроль

**Преимущества**

* 14 видов контроля в компактном корпусе
* Большой (4,3”) ЖК дисплей
* Использование УФ светодиодов последнего поколения, обеспечивающих интенсивность излучения с мощностью не менее 18 Вт
* Специальные боковые шторки для более комфортного УФ контроля и равномерного белого верхнего и нижнего освещения
* Проведение одновременно с ИК-контролем (на выбор): УФ контроля, контроля в белом проходящем, отраженном и косопадающем свете
* Датчик автовключения и настраиваемое автовыключение прибора
* Настольная подставка, исключающая «кивание» и опрокидывание прибора
* Высокая надежность и долгий срок службы
* Современный дизайн
* Настройка яркости и контрастности изображения
* Памятка с изображением защитных меток, видимых в ИК-лучах
* Возможность подключения аксессуаров

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность УФ ламп | светодиоды, не менее 18 Вт |
| Длина волны УФ излучения | 360-380 нм |
| Длина волны ИК излучателя | 850/940 нм |
| Эквивалентная мощность светодиодов белого проходящего света | 4 Вт |
| Эквивалентная мощность светодиодов белого отраженного света | 8 Вт |
| Эквивалентная мощность светодиодов белого косопадающего света | 4 Вт |
| Дисплей: тип/диагональ | ЖК/4,3 дюйма (10,9 см) |
| Размерная шкала | + |
| Виды детекций | инфракрасный контроль, контроль «спецэлемента М», антистокс контроль, ультрафиолетовый контроль, магнитный контроль, контроль в белом отраженном свете, контроль в белом косопадающем свете, контроль в белом проходящем свете, геометрический контроль |
| Дополнительный контроль при подключении аксессуаров | + |
| Потребляемая мощность | не более 10 Вт |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 120x125x165 мм |
| Вес | 0,42 кг |