**метка 5454/145**

|  |
| --- |
|  |

**Характеристики метки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | M5454/145 |
| **Инлей** | ИБСК 145 |
| **Частота** | 860 MHz (860 – 960 MHz) |
| **Дальность считывания** | ≤8 м |
| **Размер** | 54х54 мм |
| **Чип** | Monza 4QT (Impinj) |
| Стандарт | EPC Class1 Gen2 |
| **TID** | 128 Bit/ 96 bit |
| **EPC** | 32 bit/ 96 bit |
| **Память** | 512 bit/ 0 bit |
| **Пароль доступа** | 32 bit |
| **Пароль блокировки** | 32 bit |

**Будь впереди с RFID!**