**rfid hf метка M2040/038**

|  |  |
| --- | --- |
|  | САМОКЛЕЯЩАЯСЯ МЕТКА ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯСамоклеящаяся радиометка, работающаяв частотном диапазоне HF (13.56 MHz) технологии радиочастотной идентификации (RFID). Метка используется для маркировки различных предметов. Варианты применения: транспортные карты, билеты, учет посетителей, контроль доступа, инвентаризация. |

**Характеристики метки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | M2040/038 |
| **Тип** | HF |
| **Инлей** | ИБСК 038 |
| **Размер метки** | 20×40 мм |
| Стандарт | ISO 14443A |
| **Частота** | 13,56 MHz |
| **Микросхема** | NTAG 203 (NXP) |
| **Дальность считывания** | До 0,1 м |

**Будь впереди с RFID!**